機能仕様書

**カードリーダレスモード**

概要

カードリーダ及びカードがなくても疑似的に読み取り動作させるモード。

起動条件

Exeと同じ位置に、「NO\_READER.txt」を配置して、exeを起動する。

動作

デバッグ時専用表示ボタン「疑似カード読み込み」を押すたびに、

NO\_READER.txtの先頭から一行読み込み、通知する。

最後まで読むと先頭に戻る。

なので、最終行は空行にしないように。