全体会議アプリ

構築手順書

・SONYのPaSoRi RC-S380を準備する。

・NFCポートソフトウェア

<https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/download/felicaportsoftware.html>

をインストールする。

・SolverMeetingApp.zipを任意の場所に展開する。

・上記で展開したSolverMettingApp.exeを実行する。

※以下は、開発者向けのパッケージ化手順

・FelicaLib.dllは、exeと同じ場所に同梱すること。